此版本可以用于CNC加工，外壳厚度为8mm，比8.5mm版本稍难安装一点，建议有机械装配经验和动手能力较好的老师选择此版本。
优化了排母开孔，优化了fpc排线的走线空位。
优化了TF卡槽的开孔，TF卡连接器内移1mm。
使用此版本需定制亚克力丝印面板。
特殊调整：屏幕安装位置余量稍增加（聊胜于无）。

定制亚克力面板
v0.1版本已经经过测试，黑色丝印部分有些不对称，但是看不太出来。
v0.2版本未测试，缩窄了黑色丝印部分，尽量覆盖屏幕不显示区域。